ピンポイントヘルプ

[プロジェクトウィザード]−[ソースファイルの選択]−[映像の内容]

[映像の内容]項目は、ソース映像の内容を指定します。
この項目に適切な値を指定することにより、TMPGEnc は最適な設定でエンコードを行うことが出来ます。

ビデオ映像 | ソースはビデオ映像(29.97fps プログレッシブ/インターレース)のみで構成されているムービーです。 デジタルビデオカメラで撮影したムービーなどをエンコードする場合、ここを選択します。
フィルム映像 | ソースはフィルム映像(実質24fps)のみで構成されているムービーです。 29.97fps インターレースのムービーに、フィルム映像が収録されている場合も含みます。 映画やアニメなどのムービーをエンコードする場合、ここを選択します。
ビデオ・フィルム映像混在 | ソースはビデオ映像とフィルム映像が混在しているムービーです。

以上のどちらにも当てはまらないソースの場合、「ビデオ映像」を選択してください。